V1.0版本：
功能码01（读线圈）           ：IO映射数量为160
功能码02（读输入离散）    ：IO映射数量为160
功能码03（读保持寄存器）：IO映射数量为20
功能码04（读输入寄存器）：IO映射数量为20
功能码05（写单个线圈）    ：IO映射数量为1
功能码06（写单个寄存器）：IO映射数量为1
功能码15（写多个线圈）    ：IO映射数量为160
功能码16（写多个寄存器）：IO映射数量为20

V1.1版本（增大了IO映射的数量）：
功能码01（读线圈）           ：IO映射数量为800
功能码02（读输入离散）    ：IO映射数量为800
功能码03（读保持寄存器）：IO映射数量为100
功能码04（读输入寄存器）：IO映射数量为100
功能码05（写单个线圈）    ：IO映射数量为1
功能码06（写单个寄存器）：IO映射数量为1
功能码15（写多个线圈）    ：IO映射数量为800
功能码16（写多个寄存器）：IO映射数量为100